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AK İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAME
Bina inşaatı; tasdikli proje ve eklerine uygun olarak, imar mevzuatına, Bayındırlık genel teknik şartname esaslarına uyularak, yürürlükteki deprem yönetmeliklerine uyularak birinci sınıf işçilikle yapılacaktır. Yapılacak imalatlarda teknik şartname esas alınacaktır.
a) Yapı arsasında ilgili belediye tarafından istenilen sayıda ve derinlikte zemin sondajları lisanslı bir ekibe yaptıracak ve neticede tanzim edilecek rapor belediyeye tasdik ettirilecektir.
b) Bu rapor, Kontrol Ekibinin tetkikine açık olacaktır. Bir kopyası bu ekibe verilecektir. Arsada statik projelere esas teşkil edecek zemin etüt çalışmaları yapılıp, zemin emniyet gerilmesi zeminden alınacak numuneler doğrultusunda hesaplanacaktır. Yeraltı su durumu ve zemin kayma açısı belirtilecektir. Zemin etüt raporunu verecek firmanın yetki belgesinin olması aranacaktır.
c) Zemin etüt raporunu hazırlayacak kişi veya kuruluşların bu iş için yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler de (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı izin belgeli) raporun ekinde yer alacaktır.
d) Zemin etüt raporu ilgili meslek odasına onaylattırılacaktır. Onaylanmış rapordaki verilere göre, statik ve betonarme projeleri hazırlanacaktır.
e) Kazı ve dolgu işleri Müteahhit tarafından onaylanacak ve kazı projesine göre yapılacaktır. Kazı çevre emniyetini sağlama açısından her türlü tedbir alınacaktır. Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlardan müteahhit sorumludur.
f) İnşaat betonarme karkas sistemi olacaktır. İnşaat betonarmesi Bayındırlık ve Belediyenin yürürlükteki deprem yönetmeliğine ve belediyeden tasdiklenen zemin etüdü ile belirlenen zemin gurubuna uygun ve tasdikli projedeki beton ve demir şartlarına uygun olacaktır.
 g) Statik proje gereksinimlerine göre inşaat betonarme yapılacaktır. İnşaat temelde ve tüm katlarda C30 brüt hazır beton kullanılacak (hazır beton derneği üyelerinden herhangi birinden) olup, betonların dökümü sırasında yapı denetimince betonlardan örnekler alınarak. Laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Uygun kıvam, agrega, çimento, katkı değerlerinden olmayan, santral çıkışından sonra fazla beklemiş betonların kullanılmasına izin verilmeyecektir. Her beton yapı denetim şirketi elemanlarının gözetiminde dökülecektir. 
h) Yapı denetime (en az 1 gün önceden) haber vermeden kalıp kapatılmayacak sınıf işçilikle ve hassas bir şekilde yapılacaktır. Kalıplar su ve çimento şerbeti sızdırmayacak şekilde monte edilecektir. Beton dökümünden önce kalıp yüzeyleri temizlenecek, ıslatılacak ve betonun yapışmasını önlemek için uygun bir kalıp yağı ile yağlanacaktır. Yapı Denetim şirketine haber vermeden kalıpları kapatılmayacak ve betonları dökülmeyecektir.
i) Her dökülen betonun yedi günlük mukavemet raporları alınıp, uygun olması halinde bir sonraki katın betonu dökülecektir. Döküle betonlar en az 10 gün süre ile sulanacaktır. Beton ve çelik ile ilgili tüm uygulamalar Yapı Denetim Şirketi gözetiminde yapılacak ve bu meyanda beton dökümü, kalıpların alımı vs. gibi gerekli işlemler ve numune alımı bu denetim çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
j) Betonun raporlarının birer nüshası ilgili belediye dosyasında, diğer nüshaları iş dosyasında muhafaza edilecektir. Raporların temiz fotokopileri kontrol ekibine verilecektir. 
k) Beton Döküm işleri 0 derece altında 35 derece üstünde betonun mukavemeti açısından yapılmayacaktır.
l) Beton mukavemetinin artırılması için kürleme işlemi yapılacaktır.
m) Kalıplar betona zarar vermeden sökülecek şekilde dizayn edilecektir. Beton dökülmesi ile kalıpların sökülmesi arasında geçen süre kontrollüğün talimatına göre ayarlanacak azami ölçüde olacaktır.
İNŞAAT DEMİRLERİ
a) Projesinde çap,adet,aralık ve boydaki STII Nervürlü Sertifikalı demirler kullanılacaktır. Donatı sıklığının beton yerleşimini güçleştirdiği kesitlerde, yapı denetim onayı ile çap artırımı ya da ikinci sıra gibi önlemler alınacaktır.
b) İnşaat sahasına gelen her betonarme demirlerinden, yapı denetimince numuneler alınacak ve laboratuvarda test edilecek, Uygun olmayan demirlerin kullanılmasına izin verilmeyecek ve şantiye sahasından uzaklaştırılacaktır.
c) Kolon ve perde filizlerinin beton dökümü ve piriz süresince yerlerinden kaymamaları için önlem alınacaktır. Aksından kaçık filiz durumunda demir anahtarı ile düzeltilmeden döküm yapılmayacak, denetim gözetiminde kalıp ölçülerinin artırılması gibi önlemler alınacaktır.
d) Demir iyileştirmesinde pas paylarına dikkat edilecek, plastik pas payı elemanları kullanılacaktır. Döşeme bilyelerinin kırımında gerekli yükseklik sağlanacaktır.
e) Kolon ve perdelerde, etriye ve gövde donatısı sıklığı, düğüm noktası detayları çiroz sayılarında statik projeye harfiyen uyulacaktır.
f) Betonarme demiri projede gösterildiği şekilde bükülmeli, bükme işi ısıtılmadan yapılmalıdır.
g) Çekme donatılarında mümkün olduğu kadar ek yapılmamalıdır.
h) Aynı sıradaki donatı çubukları arasındaki net aralık donatı çapından ve 25 mm’den az olamaz. Bu sınırlar bindirmeli eklerin bulunduğu yerlerde de geçerlidir.
Donatının iki veya daha sıra olarak yerleştirilmesi gereken durumlarda; üst sıradaki çubuklar, alt sıradakilerle aynı düşey eksen üzerinde sıralanmalı ve iki sıra arasındaki net açıklık en az 25mm veya çap kadar olmalıdır.
J) Donatı yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra Yapı Denetim Görevlisi tarafından muayenesi ve kabul işlemi yapılacaktır. Muayenede eksik kusur bulunan donatılara kesinlikle beton dökülmeyecektir.
k) Kalıbı sabitlemek için Tay rot borusu kullanılacaktır. Kalıplar 7 günden önce sökülmeyecektir.
TEMEL BOHÇALAMA
a) Bina temeli polyester keçe taşıyıcı bitümlü membran marka malzemeyle bohçalanacaktır. İnşaat Mühendisliği Bürosu tarafından verilecek projeye uygun olarak temel ve arsa drenajı yapılacaktır. Temel altında su yalıtımı; yer altı su seviyesinden su bağımsız olarak, her halükârda yapılacak, temel altı su yalıtımı, bodrum perdelerindeki yalıtımla sürekli hale getirilerek su yalıtımı bohçalaması yapılacaktır.
b) Uygulama projesine ve tip detayına uygun olarak, sıkıştırılmış zemin veya granüler dolgu üzerine C20 sınıfı beton dökülecek, yüzeyi tepsi helikopter perdahlı yapılacaktır.
c) Temel altı yalıtımın perde yalıtımı ile birleştirilmesi için mevcut grobeton temel dış Konturlarından 30cm. daha fazla olacak şekilde yapılacaktır. Bu kısım daha sonra perde su yalıtımı ile birleştirilerek (perde su yalıtımı sürme olacaktır) yalıtım kilitlenecektir.
d) Membran uygulamalarından önce yalıtım uygulanacak yüzey kuru halde iken astar olarak metrekareye en az 0,400 kg sarf edilecek biçimde TS103 veya TS113'e uygun soğuk uygulamalı asfalt emülsiyon sürülecek ve kurumaya bırakılacaktır.
e) Örtünün enine bindirmeleri en az 10cm. boyuna bindirmeleri en az 15cm. olacaktır. Çatı ve temel uygulamalarında; üste gelen ikinci örtü tam yapışma yöntemi ile ve birinci kat örtülerin ek yerlerini ortalayacak şekilde yapıştırılacaktır.
f) Temel izolasyonunda kullanılacak membran çift kat uygulanacaktır.
g) Temelde membrandan sonra muhakkak koruma şapı atılacaktır.
h) Temel su yalıtımının bohçalaması için; radye/mütemadi temel altına ve temelin dışına 2 kat 3mm. polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran marka alınıp uygulanacaktır.
i) Temel su altı yalıtımı uygulaması biten yüzeylerin üzerine geotekstil (300gr/m)keçe birbirinin üstüne en az 20cm. binecek şekilde rulolardan açılıp serilecektir.
J) Bina su geçirmezliği tam olarak sağlanacaktır. 4 cephe drenaj sistemi kurulacaktır.
k) Temel ve perde su yalıtımı uygulamaları, örtülmeden önce fotoğraf ve video ile kayıt altına alınacak, kayıtlar arsa sahiplerine teslim edilecektir.
I) Drenaj sistemi, kapatılmadan önce su ile test edilecek, test tutanağı düzenlenecektir.
m) Malzemeler: Sıvı bitüm astar TS11758-1.3 mm*10 polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran
Membran su yalıtımı için; 180gr/m ağırlığında spunbond dokunmamış polyester keçe taşıyıcılı SBS (Styrene Butadiene Styene) esaslı elastomerik bitümlü membran ODE, BTM veya mudili markalar kullanılacaktır.
DUVARLAR
a) Bina iç ve dış duvarlarında KİLSAN tuğla kullanılacaktır. Diş cephe duvarları 13.5 luk, iç bölme duvarları 8.5cm.tugla ya da Ytong marka ile örülecektir.
b) Daire ortak birleşim yerlerine çift duvar yapılacak ve araya ses için yalıtım taş yünü veya strafor malzemesi konulacaktır. Ses ve ısı yalıtım malzemeleri kalınlık (5cm) ve yoğunluk (110kg/m') değerlerini sağlayacaktır.
c) Bitişik binalar arasındaki gerekli dilatasyon ve yalıtımlar (ses ve su vb.) kesinlikle standart altında olmayacak olup, ekstra yalıtımlı olacaktır.
d) Duvar örme işinde kullanılacak çimento 300 doz olacaktır ve tekniğine göre üretimi yapılacaktır.
e) Dış cephede; ısı yalıtım projesinde belirtilen değerleri oluşturacak nitelikte mantolama yapılacaktır. Mantolamada kullanılacak malzemeler yangına dayanıklı olacak ve İZOCAM, DALMAÇYALI markalar kullanılacaktır.

SIVALAR
a) Mastar, şakül ve göyesinde yapılmak üzere makineli alçı sıva yaptırılacaktır. Sonrasında saten sıva yapılacak ve sonrasında boyanacaktır.
b) Tuğla ve beton birleşim yerlerine file çekilip, sıva imalatına başlanacaktır. Boya olarak: su bazlı Marshall, Filli Boya, Dyo markaları kullanılacaktır.
d) Mal sahiplerinin seçimine sunulacaktır.
e) Tüm iç cepheye kara sıva yapılacaktır.
f) Tüm köşelere köşebent konulacaktır.
ÇATI
a) Çatı: Profesyonel çatı imalatı yapan uzmanlar tarafından projelendirilecek ve uygun
malzeme kullanılarak karkası yapılacak ve BRAAS ÇATI Sistemleri projelendirilip, imalatı yapılacaktır.
 b) A1 dayanım sınıfı 8 cm poliüretan köpük sıkılacak ve alçıpanla örtülecektir.
KALORİFER ve SIHHİ TESİSAT
a) Yürürlükte olan Enerji yönetmeliğine göre ısıtma sistemi projelendirilecektir. Kombi olarak; Kombi olarak Tam Yoğuşmalı Buderus, Viessmann, ECA markalarından tercih edilecektir.
NOT: İsteyen daireler için yerden ısıtma sistemi yapılacaktır.
b) Selenoid vana ve doğalgaz alarm cihazı konulacaktır.
c) Isıtma sisteminde kullanılacak Radyatörler; alüminyum panel radyatör kullanılacaktır.
d) Radyatör giriş ve çıkışlarına vana konulacaktır. Kullanılacak vanalar 1.sınıf (ECA gibi)marka olacaktır.
e) Doğalgaz kombisi uygun şekilde imal edilecek bir dolap içine alınacaktır.
f) Yoğuşmalı kombi yoğuşma drenajları gider sistemi ile boşaltılacaktır.
g) Doğalgaz tesisatı ısıtma ve pişirme amaçlı olarak düzenlenecek, dairelerin banyo ve mutfaklarına sıcak su tesisatı çekilecektir. Doğalgaz boruları İGDAŞ yönetmeliğine uygun TSE patentli olacaktır.
h) Tesisat sisteminde yüksek sıcaklığa dayanıklı TSE garantili boru kullanılacaktır.
i) Daire içinden geçen tesisat boruları, estetik açıdan değer kaybettirmeyecek şekilde düzenlenecektir.
j) Kullanılacak pissu boruları, projeye uygun olarak çift cidarlı sessiz PVC boru ve fittingsleri ile yapılacaktır. KALDE, FIRAT markalarından TSE belgeli borular tercih edilecektir
k) Su elektrik sayaçları yüklenici tarafından takılarak daire sahiplerine teslim edilecektir.
Tüm abonelikler arsa sahiplerinin verdiği vekaletle müteahhit tarafından yapılacak olup, abonelik esnasında alınacak sayaçlar Yüklenici tarafından taktırılacaktır.
l) Uygun yerlere bulaşık ve çamaşır makineleri için su ve gider tesisatı çekilecektir.
m) Temiz su ve doğalgaz tesisatları kapatılmadan önce basınç testine tabi tutulacak, test tutanakları arsa sahiplerine verilecektir.
ELEKTRIK TESİSATI
Elektrik tesisatında Türk Elektrik Kurumunun talimatnamesine uygun şartname ve tasdikli projesine uygun olarak, aşağıda dökümü yapılan hususlar yapılacaktır
 a) Elektrik enerjisi projeye uygun olarak (monofaze ve trifaze) olarak dairelere verilecek ve fazlar dengeli olarak daire içinde taksim edilecektir.
a) Tüm elektrik iç tesisatı yapımında kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır.
b)  Kablolar; Tüm elektrik iç tesisatında HES KABLO marka, ilgili kesit ve tipte kablolar kullanacaktır.
d) Elektrik tesisatında aydınlatma ve priz sortileri birbiri ile irtibatlandırılmayacaktır.
e) Elektrik saatleri akıllı sayaç (KOHLER, VIKO,MAKEL marka) olarak takılacaktır.
f) Priz devreleri 2,5 mm(tek damar) NY A izoleli kablo olarak, fırın için 4mm kesitli NYA kablo ile izoleli olarak çekilecektir. Kablolar TSE li olacaktır. Topraklama kabloları kesinlikle çıplak olmayacaktır.
g) Daire tablolarında SIEMENS LEGRAND, SCHNIDER marka otomatik sigorta kullanılacaktır. Ana tabloda her daire için yangın ve insan koruma amaçlı kaçak akım koruma şalterleri konulacaktır.
h) Elektrik ve priz anahtarları VIKO veya LEGRAND marka olacaktır. Birden fazla anahtar takımı tek çerçevede toplanacaktır.
1) Daire sigorta panoları gömme tip olacaktır.
j) Mutfakta tezgah arasında en az 5 priz olacaktır.
k) Apartman girişinde, kat koridorlarında ve bodrumlarda harekete duyarlı ışık sensörü konulacaktır.
I) Fotoselli aydınlatma aparatları TSE li olacaktır.
m) Şaft kapakları diş kapılara uyumlu olacak şekilde tasarlanacak ve elektrik şaftlarında duman ve alev sızdırmazlık sağlanması için her kat arası izole edilecektir.
n) Her salon için klima drenaj ve elektrik hatları bırakılacaktır.

ASANSÖRLER
a) Kabin süspansiyonlu içerisinde projesine uygun ebatlarda kısmi paslanmaz çelik kısmi ahşap kaplamalı olacaktır.
b) Kabin içerisinde tam boy flotal ayna olacaktır.
c) Kabin döşemesi, kapı eşikleriyle uyumlu taban malzemesi olacaktır.
d) Kabin küpeştesi olacaktır. Kabin kumanda butonları, acil butonu ile kat buton ve gösterge tabloları olacaktır.
e) Asansör kabinleri saatine paslanmaz çelik , asansör kapıları 120 dakika yangına dayanıklı, asansör motoru hızı ayarlanabilir (invertör kontrollü) olacaktır. Tüm asansörlerde elektrikli kızıl altı perdeli tip dedektörler vasıtasıyla yolcu kapı koruma sistemi olacaktır.
t) Asansörler sessiz çalışan otomatik raylı kapılı olacaktır. Asansör ruhsatı alınacaktır. Asansörler TSEN81-1 +3 standartlarına uygun yapılacak ve TSE etiketi alınacaktır.
g) Asansörde; elektrik kesildiğinde, asansör kabinini en yakın kata çekme özelliği ( UPS sistemi) kurulacaktır.
h) Asansör motoru frekans kontrollü olacaktır. ( Motor inverter kontrollü olacaktır.
i) Asansör YKS, TRUVA markalarında yapılacaktır.

ANTRE KORİDOR
Zemin seramiklerinde VITRA, ÇANAKKALE, BIEN, YURTBAY marka olacak. Ya da 120x60 cm. kullanılacaktır. Seramikler için PEI sınıf (Banyo için Bła zorunlu olmalıdır.). parkeler için AC sınıfı, kapılar için sac kalınlığı ve kilit sınıfı yüklenici mal sahibine belirtilecektir.

MUTFAKLAR
a) Duvarlar su bazlı boya yapılacaktır.
b) Mutfak dolapları gövdeler mdf kapaklar akrilik (kapak renkleri, biçim ve ölçüleri için mal sahibinden onay alınacaktır) yapılacaktır.
c) Tezgâh Granit, Çimstone veya BIENCO yapılacaktır, zemin seramiklerinde
VİTRA, ÇANAKKALE, BİEN, YURTBAY marka olacaktır. Mal sahipleri seçimleri karar verecektir.
d) Tezgâh arasına fayans yapılacaktır.
e) Çekmece ve kapaklarda frenli mekanizma kullanılacaktır.
f) Kullanılacak bataryalar ECA , Artema marka olacaktır.

BANYO
a) Bütün detaylarda neme ve su sızıntısına karşı önlemler alınacaktır.
b) Döşeme süzgeçleri kromajlı paslanmaz çelik koku fermatürlü olacaktır.
c) Havlupanlar krom rengi seçilecektir.
d) Zeminde ve duvarlarda VİTRA, ÇANAKKALE, BİEN, YURTBAY marka olacaktır.
Duvarlar tavana kadar fayans ile kaplanacaktır.
e) GEBERİT marka gömme rezervuarlı takılacaktır.
f)Mutfak ve banyolarda kullanılacak bataryalar ECA, ARTEMA marka olacaktır.
g) Duş teknesi ve kabini için DUŞLIFE, DUŞTİME, NOKTA marka kullanılacaktır.
h)MDF Lam gövdeli, Membran kapaklı ORCA, NPLUS veya PETEK marka banyo dolabı takılacaktır.
i) Tüm vitrifiyeler KALE, VITRA, ECA marka olacaktır.

DAIRE SALON ve ODALAR
a) Parke uygulamalarında döşeme altına ses izolasyonu amaçlı 5mm. Kalınlıkta kapron pk5 ekstrüde polisten levha yapılacaktır.
b) Daire Salon ve odalarında 8mm kalınlığında derzsiz 1.sınıf Çamsan marka laminant parke uygulanacaktır. Süpürgelik 10 cm yüksekliğinde kapı pervazının modelinde yapılacaktır.
c) Salon ve odalarda tavanlarında kartonpiyer uygulanacaktır. Tüm odaların perdelik nişi ve kornişleri takılacaktır.
KAPILAR
TSE standartlarına göre
a) Daire dış kapıları TSE standartlarına göre çelik kapı olacaktır.
b) İç kapılar melamin kapı olacaktır.
d) Bina giriş kapısı, özel üretim çift saclı, tam güvenlikli, şifre ile açılabilen çelik kapı olacaktır.
e) Kapı kolları ve menteşeleri TSE li marka, paslanmaz krom takılacaktır.



MERDİVEN HOLÜ, SAHANLIK ve BASAMAKLAR
a) Binanın ana merdiveni projesinde gösterildiği şekilde betonarme olacak, Türk ölçüleri insan anatomisine uygun olarak düzenlenecektir.
Yer döşemeleri, sahanlık ve Basamak rıhtları aşınmaya dayanıklı Mermer olacaktır. Aynı cins mermerden balık sırtı süpürgelik yapılacaktır.
c) Merdiven korkulukları alüminyum yapılacaktır.
d) Kaplanan döşeme ve süpürgelikler terazisinde ve göyesinde olup, işçiliğine dikkat edilecektir.
e) Duvarlara alçı çekilip, su bazlı boya ile boyanacaktır. Alçı mal sahipleri tarafından ışık kontrolünde teslim alınacaktır.
f) Bina girişine bağımsız bölüm adedince dekoratif posta kutusu konulacaktır.

DIŞ CEPHE
a) Dış cephe tasarımına özen gösterilecektir. Dış cephe kaplaması modern cephe olarak tasarlanıp, kaplanarak ısı yalıtımı yapılacaktır.
b) Tüm dış cepheler mimari proje esas alınarak, cephede tuğla üzerine mantolama uygulanacaktır.
c) Malzemeler yangına dayanıklı 16 Dns İZOCAM, WEBER, DALMAÇYALI markalar kullanılacaktır.
d) Isı yalıtımı levhaları döşendikten sonra ısı ve neme karşı koruyucu malzeme ile kaplanacaktır. Yağmur iniş boruları kaplama olan yerlerde cepheden görünmeyecek biçimde etüt edilecektir. Fransız balkonlarda ve normal balkonlarda mimari projeye ve cephe estetiğine uygun balkon korkulukları yapılacaktır. Balkon ve döşemeleri granit ve seramik ile kaplanacak, yer süzgeçleri iniş borularına PVC boru ile bağlanacaktır.
e) Binanın dış cephe tasarımı yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve 3D CGI olarak sunulacaktır.
f) Elektrik panosu, su sayacı, doğalgaz ana sayacı gömme olacaktır. Üzerlerine kompozit panel kapak yapılacaktır.

DIŞ DOĞRAMALAR
a) Bütün pencereler ve balkon kapıları, PİMAPEN marka PVC doğrama olacaktır. Bütün doğramalara dıştan silikonlu yalıtım yapılacaktır.
b) Bütün pencereler TSE belgeli 4+16+4 mm kalınlığında ısı cam olacaktır. Her pencerede 1 adet pencere kanadı çift açılım mekanizmalı olacaktır.
c) Pencere ve balkon kapı kolları PVC doğramanın aksesuarlarından olacak.


TV TESİSATI ve TELEFON + DİAFON TESİSATI
a) Telefon hattı her daire için harici telefonun çekileceği hesap ile tanzim edilip, daire içinde Salona 1 adet telefon tesisatı temin edilecektir. Her dairede Salon, Oturma Odasına birer adet TV prizleri konulacaktır. Kablolu yayın ve uydu sistemlerinin bağlanabilmesi için; daire içine gerekli alt yapı tesisatı yapılacak olup, çatıya uydu anteni takılacaktır. Ayrıca; daire içi TV prizleri, fiber optik alt yapıdan gelen data sinyallerinin dağıtımına uygun olacak şekilde tasarlanacaktır.
b) Telefon kabloları TSE standartlarında olacaktır.
c) Her daireye bina girişi kapısı ile görüntülü, kapıcı ile görüntülü AUDIO, MAS, NADE marka diyafon takılacaktır.
e) Bina genelinde; daire içlerine kadar Fiber Optik Kablo (FTTH a-) Fiber to the home yapısı kurulacaktır. Kurum, ilgili telekominasyon mevzuatına ve T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak yapılacaktır.
f) Ana Dağıtım Kutusu (FDB): Bina ana girişine veya uygun bir teknik odaya, tüm dairelere hizmet verebilecek kapasitede, kilitli, toz ve neme dayanıklı (P 55 koruma sınıfı) Fiber Optik Kutusu (FDB/FTTX Box) tesis edilecektir.

MAMUL SEÇİMİ 
a) Boya renkleri, fayans, seramik, asma tavan, kartonpiyer modelleri, mutfak dolabı, banyo dolabı modeli, renklerinin seçimi gibi mamul tip model seçimleri, müteahhidin hazırlamış olduğu ve onaya sunduğu en az 3 adet numune ve kataloglardan yapılacaktır.
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